**Postup aktualizace přijímačů Synaps ZR 300, Amiko SHD 8550 IR a Zircon Jazz**

Soubor Irdeto.SDL nahrajte na USB Flash, vložte disk do vypnutého přijímače, stiskněte na přístroji tlačítko volume+ / třetí zprava/ a držte. Zasuňte adaptér síťového napájení do přístroje a po 15 sekundách můžete uvolnit tlačítko.

Úspěšný průběh indikuje posun červené čáry na obrazovce, celý průběh trvá do 3 minut.

V případě neúspěšného pokusu o upgrade zkuste pokus opakovat nebo použijte jiný disk.